NORRVANGE

Bricmate J Norrvange er granittkeramikkfliser inspirert av kalkstein i varme jordfarger med matt overflate. Svært naturtro, detaljert og rik på variasjon med fossilaktige og naturlige detaljer. Flisene er inspirert av den gotlandske kalksteinen. Serien inkluderer fliser for gulv og vegg innendørs og utendørs samt benkeplater som tilpasses etter behov.

Granittkeramikkfliser er industrielt produsert av naturlige råvarer, hovedsakelig bestående av finmalt feltspat, sand og leire. Materialet tørrpresses under høyt trykk og brennes deretter ved høye temperaturer. Resultatet er et ekstremt solid materiale vi kaller granittkeramikk!
Materialet verken eldes eller solblekes og tåler sterke rengjøringsmidler, syrer og matvarer samt høy slitasje fra både gangtrafikk og kjøkkenutstyr. Passer for alle overflater i hjemmemiljøet samt i offentlige rom og overflater.
Bricmates granittkeramikkfliser er industrielt produsert i toppmoderne fabrikker i Italia og Spania.

|  |  |
| --- | --- |
| STØRRELSER | 60x120, 60x60, 30x60, 30x30, 15x15 og mosaikk og chevron  |
| KALIBER | 598X1198mm, 598x598mm, 298x598mm, 298x298mm, 147x147 |
| OVERFLATER  | Matt  |
| TYKKELSE | 9mm  |
| FARGER  | Beige, Ivory, Light Grey, Grey |
| LEVERANDØR | Bricmate |
| FROSTSIKKER | JA |
| SKLISIKKER | Matt R9 A |
| INSPIRASJON | Inspirert av Kalkstein |
| TEKNISKE DATA |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I**  |  |

**Pleieråd**

Generelle vedlikeholds- og rengjøringsinstruksjoner for granittkeramikk: Grunnrengjøring / Byggerengjøring: Granittkeramikk må rengjøres grundig før gulvet kan brukes. En grunnrengjøring har som mål å fjerne produksjonsrester, sementfilm og fuging fra legging samt byggestøv og annet smuss fra konstruksjonen. Slik rengjøring skal utføres med et surt rengjøringsmiddel, type "fliserent", som er effektivt mot uorganisk smuss av typen nevnt ovenfor. Bricmate anbefaler "FILA Deterdek" fra Tebo Byggtillbehör, Deterdek er et profesjonelt surt rengjøringsmiddel spesielt utviklet for keramikk, effektivt mot uorganisk smuss som kalkavleiringer og sementfilm mm. Følg instruksjonene nøye angående fortynning og prosedyre. Daglig rengjøring: Til daglig bruk anbefales det en mikrofiberklut med vann eller "Eddikspray,” Kan også brukes på andre overflater med Granittkeramikk! "Eddikspray": Bland 1dl 24% eddik og noen dråper oppvaskmiddel med 3dl vann i en sprayflaske. På større flater brukes helst en svakt alkalisk eller pH-nøytral, ikke-filmdannende gulvvask, type "Allrent". Bricmate anbefaler "FILA Cleaner" som er et profesjonelt pH- nøytralt rengjøringsmiddel for alle typer harde gulv som tåler vann. Flekkfjerning: Flekker fra uorganisk smuss som kalkrester ol. samt organisk smuss som fettflekker fjernes i første omgang etter anvisningen for den daglige rengjøringen. Bruk en oppvask-/skrubbebørste som hjelp. Såkalte tørke- eller skuresvamper kan også gjøre vaskingen enklere. FILA Deterdek og Fila PS87 anbefales mot mer alvorlige uorganiske og organiske flekker. Følg instruksjonene nøye angående fortynning og prosedyre. Eksempel på flekker: Matflekker, øl/vin, fett eller metallrester av aluminium (lettmetall) fjernes med alkalisk vaskemiddel i vann, som FILA PS87, universalrens, grovrengjøringsmiddel eller natron. Vaskemiddel for glasskeramiske kokeplater er effektivt mot metallskrap fra kniver mm. Skyll alltid grundig før og etter håndtering av mat på for eksempel kjøkkenbenken. Maskinoljeflekker, asfaltflekker, blekk, lim, ripemerker av gummi eller stearin/parafin fjernes med organisk løsemiddel som white spirit, aceton, teknisk sprit eller rensebensin. Rustflekker, kalkflekker eller ripemerker fra stål/jern fjernes med surt vaskemiddel i vann, som FILA Deterdek, eddiksyre/eddikalkohol eller sitronsyre. Malingsflekker som har tørket fjernes mekanisk med barberblad, eventuelt kombinert med varmepistol.

LIMESTONE

Autentiske fliser i moderne kvalitet inspirert av kalkstein med store og små fragmenter av stein og organismer og noen kan minne litt om terrazzo. Kjennetegnes av duse kalde og varme fargetoner og spennende grafisk variasjon. Keramiske kalksteinsfliser er slitesterke og krever ingen impregneringer eller vedlikehold.

CEPPO FLISER

Ceppo di Gre er en sedimentær bergart fra Nord Italia med et særegent og karakteristisk innslag av små og store stein og mineraler i en naturlig grå blå kalkstein.

Våre Ceppo fliser er moderne kvalitetsfliser inspirert av denne vakre natursteinen. Med Ceppo for du en vakker, vedlikeholdsfri og takknemlig overflate som er lett å rengjøre og hvor skitt og smuss ikke synes så lett. Et meget teknisk bra kvalitetsflis til store og små prosjekter.

**DESIGNET FOR VARIGHET**

For å sikre optimal produktkvalitet og levetid, produseres våre produkter hos noen av Europas beste produsenter laget av de beste bærekraftige råvarer og materialer og den beste teknologien på markedet. Dette gir de vakreste produkter av ypperste kvalitet som varer hele livet.

**LAGET I EUROPA**

Det meste av våre design produseres i Europa av de aller beste produsenter . Vi kombinerer lidenskap og teknologi, kreativitet og nøyaktighet, vitenskap og kultur og ikke minst miljøvennlighet. For Bella betyr det å samle alt dette i ett produkt. Våre produsenter prioriterer teknologisk utvikling, bærekraftig produksjon, mange bruker solenergi og har stort fokus på gjenbruk av restavfall. For å sikre en miljøvennlig og effektiv logistikk sendes det meste av våre varer med tog fra produsent.

**REDUSERT SVINN**

Vår filosofi om skreddersøm er en stor fordel for deg. Du får det akkurat slik du vil og for oss betyr det tilnærmet null svinn. En fordel for deg og miljøet og en fordel for oss.

**MADE IN ITALY**

Hos Bella finner du kvalitetsfliser fra noen av verdens beste produsenter. Vi plukker de aller beste produsentene, som benytter de beste råvarene og som kombinerer estetikk, funksjonalitet, design og kvalitet på aller høyeste nivå. Vi kombinerer lidenskap og teknologi, kreativitet og nøyaktighet, vitenskap og kultur og ikke minst miljøvennlighet. For Bella betyr det å samle alt dette i ett produkt.

120x120, 60x120, 30x120, 80x80, 60x60, 30x60, 9,7x60 9mm